

**Proceso de actualización para OTDR 3200 versión 1.2 20130321**

1. Copiar los archivos de la carpeta Actualización OPEM3200-VER1.2 20130321 en una memoria USB:


Carpetas que se encuentran en el Archivo de descarga OPEM 3200:



Archivos que se deben encontrar en la Actualización OPEM3200-VER1.2 20130321:




Estos Archivos se deberán **COPIAR** a una memoria USB **totalmente vacía**:




1. Lo siguiente será conectar la USB en el OTDR OPEM 3200:



1. Después de introducir la memoria al OTDR entrar al menú de **MANAGE** en donde se utilizara la opción **UPGRADE** para la actualización del sistema.




b.



1. Por último aparecerá la siguiente pantalla en donde nos indica que el OTDR se está actualizando, al terminar la actualización aparecerá una pantalla de indica que el equipo se está actualizando:



Presionar el icono **OK**



Cuando el OTDR regrese a la pantalla inicial, estará listo para realizar mediciones:

